{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["výkaz výmer"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"výkaz výmer","index":0,"n_rows":75,"n_cols":7,"rows_kept":75,"merged":[[0,0,0,6],[74,0,74,3],[80,5,80,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" VÝKAZ  VÝMER"]
["Multifunkčné ihrisko   "]
["Rozmer:",33,"x",18]
["Miesto:  Ňagov"]
["Popis","MJ","Množstvo ","Cena jednotková bez DPH v Eur","Cena bez DPH v Eur","DPH v Eur","Celková cena s DPH v Eur"]
["Práce a dodávky   (A )",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Povrch ihriska",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["multifunkčný umelý trávnik certifikovaný,farba zelená, vlákno polyetylen, monofilamentné,, výška vlákna - 15 mm, hustota vpichov 22000/m2, hmotnosť trávnika 2150g/m2, Dtex-6600, výplnň kremičitý piesok - 25kg/m2 , trávnik pre čiary biely, žltý, prípočet - m2 na zarezanie","m2",{"v":608,"d":"608.00"}]
["príslušenstvo -podlepovacia páska","m",{"v":297,"d":"297.00"}]
["príslušenstvo -polyuretanové lepidlo","kg",{"v":118.80000000000001,"d":"118.80"}]
["doprava umelého trávnika a príslušenstva","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["zrovnanie a úprava finálnej podkladovej vrstvy podložia pred montážou um.  trávnika","m2",{"v":608,"d":"608.00"}]
["montáž umelého trávnika vrátane čiarovania -malý futbal, volejbal","m2",{"v":608,"d":"608.00"}]
["kremičitý sušený piesok","t",{"v":15.200000000000001,"d":"15.20"}]
["doprava  piesku","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["zaplnenie umelého trávnika pieskom","m2",{"v":608,"d":"608.00"}]
["Mantinelový systém",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["mantinely-výška 0,9m, zloženie- malý stlpik hliníkový, vysoký stlpik hliníkový, uzavreté profily, hr. steny 3mm, madlový oblý profil hliníkový, spodný uzatvárací profil hliníkový, plastové dosky perodrážkové šedé, plastové krytky stlpikov a madiel,","bm",{"v":96,"d":"96.00"}]
["príslušenstvo- spojovací materiál k mantinelom","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["kotviace platne stlpov mantinelového systemu","ks",{"v":51.230769230769226,"d":"51.23"}]
["doprava mantinelov","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["montáž mantinelov  ","bm",{"v":96,"d":"96.00"}]
["sieť ochranná po obvode ihriska do v. 3m,  oko 5x5cm, farba zelená,  hrúbka vlákna 3,5mm, materiál polyetylen   ","bm",{"v":102,"d":"102.00"}]
["príslušenstvo -spojovací materiál k sieťam","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["doprava sietí","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["montáž sietí","bm",{"v":102,"d":"102.00"}]
["Vybavenie ihriska",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["volejbalové stĺpiky hliníkové so stlpikmi vrátane montáže","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["reflektory pre osvetlenie ihriska metalhalogenidové so životnosťou 50 tis. h, 400W","ks",{"v":4,"d":"4.00"}]
["stlpy pre osvetlenie hliníkové 6m, osadené v mantinelovom systéme","ks",{"v":4,"d":"4.00"}]
["bránky pre futbal hliníkové, 4 x 2 x 1m, vrátane sietí, osadené v mantineloch","ks",{"v":2,"d":"2.00"}]
["Práce a dodávky   (B )",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["Zemné práce",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["odkopávky a prekopávky nezapažené  do hlbky 30 cm","m3",{"v":178.2,"d":"178.20"}]
["výkop ryhy do šírky 600 mm   pre základový pás","m3",12.24]
["výkop ryhy do šírky 600 mm   pre drenáže","m3",{"v":27.224999999999998,"d":"27.23"}]
["hĺbenie jám nezapažených  pre pätky stlpikov - volejbal","m3",{"v":0.576,"d":"0.58"}]
["príplatok k cene za lepivosť  horniny","m3",{"v":218.24099999999999,"d":"218.24"}]
["nakladanie neuľahnuteho výkopku na dopr. prostriedky","m3",{"v":218.24099999999999,"d":"218.24"}]
["vodorovné premiestnenie výkopku ","m3",{"v":218.24099999999999,"d":"218.24"}]
["poplatok za skladovanie výkopku","t",{"v":371.00969999999995,"d":"371.01"}]
["úprava a zrovnanie podkladu po odkopoch so zhutnením   ","m2",{"v":608,"d":"608.00"}]
["plošné zrovnanie  po obvode ihriska do š. 2m s doplnením zeminy","m2",{"v":102,"d":"102.00"}]
["Drenáže",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["výplň-obsyp drenáží  kamenivom vratane dopravy kameniva 16-32","m3",{"v":27.224999999999998,"d":"27.23"}]
["hutnenie drenáží vrátane lôžka drenážnych rýh","m2",{"v":54.449999999999996,"d":"54.45"}]
["zhotovenie opláštenia drenážnych rúr z geotextílie","bm",{"v":181.5,"d":"181.50"}]
["ukladanie drenážnych rúr do pripravenej ryhy  ","bm",{"v":181.5,"d":"181.50"}]
["drenážna rúra DN 65 perforovana plastova","bm",{"v":148.5,"d":"148.50"}]
["drenážna rúra DN 80 perforovaná plastova","bm",{"v":33,"d":"33.00"}]
["geotextília netkaná  PP 200  ","m2",{"v":108.89999999999999,"d":"108.90"}]
["Základy",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["zhotovenie lôžka pod základy z kameniva  vrátane dodávky materialu","m3",{"v":10.200000000000001,"d":"10.20"}]
["betón základových konštrukcii - základový pas ,pätky volejbal","m3",{"v":15.876,"d":"15.88"}]
["zhotovenie základovych konštrukcii - základový pás a pätky volejbal","m3",{"v":15.876,"d":"15.88"}]
["výztuž z betonárskej ocele -základový pás ","t",{"v":0.20400000000000001,"d":"0.20"}]
["zhotovenie výztuže z betonárskej ocele -základový pás (armovanie)","bm",{"v":102,"d":"102.00"}]
["osadenie kotviacich platní do zakladu","ks",{"v":50,"d":"50.00"}]
["debnenie základových konštrukcii -zhotovenie","m2",{"v":61.199999999999996,"d":"61.20"}]
["debnenie základových konštrukcii -odstránenie","m2",{"v":61.199999999999996,"d":"61.20"}]
["Podložie - vrstvy kameniva",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["zhotovenie podkladu z kameniva drveného 32/63 so zhutnením a zrovnaním  hr. 18 cm","m2",{"v":608,"d":"608.00"}]
["kamenivo drvené 32/63  vrátane dopravy","t",206.72]
["zhotovenie podkladu z kameniva drveného 8/16 so zhutnením a zrovnaním hr. 9 cm","m2",{"v":608,"d":"608.00"}]
["kamenivo drvené 8/16  vrátane dopravy","t",103.36]
["zhotovenie podkladu z kameniva drveného 0/4 so zhutnením a zrovnaním hr. 3 cm","m2",{"v":608,"d":"608.00"}]
["kamenivo drvené 0/4  vrátane dopravy","t",{"v":41.344,"d":"41.34"}]
["Ostatne práce a dodávky",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["príplatok za dvojfarebné prevedenie trávnika-červenozelené, čiarovanie tenis biele","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["tenisové stlpiky hliníkové vrátane vykopu a betonáže  pätiek ","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["basketbalové streetbalové sojany pozinkované vrátane výkopu a betonaže pätiek","ks",{"v":2,"d":"2.00"}]
["príslušenstvo k osvetleniu - kabeláž, rozvodná skriňa,","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["zapojenie osvetlenia, vrátane prívodu elektriny, revízna správa","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["zameranie stavby skutočného vyhotovenia geodetom   ","set",{"v":1,"d":"1.00"}]
["Celkom   ",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]